**Tugas TIK Kelas XII Selasa, 23 Agustus 2022**

**Perhatikan kodingan berikut, didalam CodeVision AVR**

PORTD=0b10110000;  
delay\_ms(300);  
PORTD=0b01000000;  
delay\_ms(200);  
PORTD=0b00101000;  
delay\_ms(300);  
PORTD=0b00010110;  
delay\_ms(400);  
PORTD=0b00001111;  
delay\_ms(200);  
PORTD=0b00000000;  
delay\_ms(100);  
PORTD=0b00000000;  
delay\_ms(20);  
PORTD=0b10000001;  
delay\_ms(50);

**Jelaskan maksud dari kodingan tersebut!**